
Демонстрационная программа FirstProject

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа 

Программа конфигурирует тактовые сигналы, порт "D". 
Далее последовательно зажигаются все светодиоды (начиная с VD6 и 
заканчивая VD13), затем они последовательно гаснут (начиная с 
VD6 и заканчивая VD13). Процесс циклически повторяется.

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------

Определение REVISION_2 указывает для какой платы собирать проект.
Если эта строка закомментирована в файле main.c, то собирается проект 
для первой ревизии платы. Если эта строка раскомментирована, то собирается 
проект для второй ревизии платы.

На плате необходимо установить перемычки:

Для первой ревизии платы:
XP159 - GEN
XP163 - убрать
XP137 - XP144 установить
также в этом и следующих проектах по-умолчанию должны быть установлены:
ITCMLAEN - положение 1
BUCC - установлена


Для второй ревизии платы:
XP51 - положение OSC
XP52 - установить
XP16.1 - XP16.8 - установить
также в этом и следующих проектах по-умолчанию должны быть установлены:
ITCMLAEN - положение 1
BUCC - установлена
