
Демонстрационная программа для микроконтроллера 1986ВЕ1 и модуля
внешней Flash-памяти "Flash Memory Module", производства Миландр.
Программа производит запись, верификацию, стирание четырех секторов
Flash -памяти (диктуется схемотехникой модуля). При успешном
выполнении тестов зажигается VD9. При обнаружении какой-либо ошибки
в любом секторе зажигается светодиоды VD6 или VD7.

Настройки контроллера:
Тактовая частота 8 МГц.
Внешняя системная шина: режим RAM.
Успешный тест выполняется примерно 45 секунд.

Настройки платы:
XP159 -	положение OSC
XP163 - замкнута

замкнуто в положении A2 - A19 (PF5 - PF15, PD15, PE0 - PE5),
замкнут в положении A22 - PE8,
замкнуто в положении D0 - D31 (PA6 - PA15, PB0 - PB15, выводы PA0 - PA5 замкнуты на стороне BOTTOM печатной платы),
замкнуто положение ~OE, ~WE (PC0, PC1 - выводы PC0, PC1 замкнуты на стороне BOTTOM печатной платы).