
Демонстрационная программа "UART_2".

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу UART по прерываниям от приемника.

Программа настраивает UART1 (8-битная передача данных,
нет бита четности, один стоповый бит, скорость: 115200 бит/с),
далее переходит бесконечный цикл, где мигает светодиодом.
Как только принят байт,	начинает выполняться подпрограмма
обработки прерываний, в которой считывается принятый байт,
к этому значению добавляется 1 и отправляет обратно.
Настроены прерывания по приему данных UART1.

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
Сборка проекта для первой ревизии осуществляется комментированием определения REVISION_2.
Сборка проекта для второй ревизии осуществляется раскомментированием определения REVISION_2.

На плате необходимо установить перемычки:
для первой ревизии платы:
XP159 - GEN
XP163 - убрать
XP160 - UART1
XP161 - UART1
XP46 - UART
XP44 - UART
XP137 - XP144 установить

для второй ревизии платы:
XP51 - положение OSC
XP52 - установить
XP19 - замкнуть верхний и средний контакты на тройном ряде 
перемычек для подключения UART1.
XP18 - положение UART (замкнуть нижний и средний контакты 
на тройном ряде перемычек для сигналов TX и RX, аналогично XP19).
XP16.1 - XP16.8 - установлены