
Демонстрационная программа MIL_STD_1553_1

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу контроллера по 
ГОСТ Р 52070-2003 (далее STD_MIL_1553) в режиме
оконечного устройства.

Программа конфигурирует сигналы тактовой частоты,
порты ввода/вывода, первый контроллер STD_MIL_1553
(контроллер с каналами A и B), далее разрешаются
прерывания от первого контроллер STD_MIL_1553 и программа
зацикливается. Вся обработка полученных данных по
интерфейсу STD_MIL_1553 происходит в прерывании
MIL_STD_1553B1_Handler().

В файле config.h задаются коэффициент умножения частоты,
поступающей с кварцевого резонатора на PLL_MULL, а также
адрес оконечного устройства MYADDR.

Коэффициент умножения частоты должен принимать значения от 4 до 14
(для обеспечения частоты от 40 до 120 МГц (кратных 8 МГц), 
при этих частотах достигается стабильный обмен данными).

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
Настройки на демоплате:

для первой ревизии платы
XP163 - замкнута
XP159 - положение OSC
SW13 - On
XP149 - замкнуты 1-2 контакты
PD0 - PRMB-
PD1	- PRDA+
PD2 - PRDA-
PD3 - PRDB+
PD4 - PRDB-
PD5 - PRD_PRM_A
PD6 - PRD_PRM_B
PC13 - PRMA+
PC14 - PRMA-
PC15 - PRMB+

для второй ревизии платы
XP52 - установлена
XP51 - положение OSC
SW13 - On
XP46 - замкнуты 1-2 контакты
PD0 - PRMB-
PD1	- PRDA+
PD2 - PRDA-
PD3 - PRDB+
PD4 - PRDB-
PD5 - PRD_PRM_A
PD6 - PRD_PRM_B
PC13 - PRMA+
PC14 - PRMA-
PC15 - PRMB+
согласование линии (резисторы номиналом 1,2кОм)
XP7 - установлена
XP8	- установлена