
Демонстрационная программа ExternalROM.

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу с внешней системной шиной.

Демонстрационная программа для модуля внешней Flash-памяти 
"Flash Memory Module", производства Миландр.
Программа производит запись, верификацию, стирание четырех секторов
Flash -памяти (диктуется схемотехникой модуля). При успешном
выполнении тестов зажигается VD9. При обнаружении какой-либо ошибки
в любом секторе зажигается светодиоды VD6 или VD7.

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
Настройки контроллера:
Тактовая частота 8 МГц.
Внешняя системная шина: режим RAM.
Успешный тест занимает примерно 45 секунд.

Настройки на плате:

для первой ревизии платы
XP159 -	положение OSC
XP163 - замкнута

перемычки установлены в положении A2 - A19 (PF5 - PF15, PD15, PE0 - PE5),
перемычки установлены в положении A22 - PE8,
перемычки установлены в положении D0 - D31 (PA6 - PA15, PB0 - PB15, выводы PA0 - PA5 замкнуты на стороне BOTTOM печатной платы),
перемычки установлены в положение ~OE, ~WE (PC0, PC1 - выводы PC0, PC1 замкнуты на стороне BOTTOM печатной платы).

для второй ревизии платы
XP51 - положение OSC
XP52 - установлена

перемычки установлены в положении A2 - A19 (PF5 - PF15, PD15, PE0 - PE5),
перемычки установлены в положении A22 - PE8,
перемычки установлены в положении D0 - D31 (PA6 - PA15, PB0 - PB15, выводы PA0 - PA5 замкнуты на стороне BOTTOM печатной платы),
перемычки установлены в положении ~OE, ~WE (PC0, PC1 - выводы PC0, PC1 замкнуты на стороне BOTTOM печатной платы).