
Демонстрационная программа ICMP-клиент.

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу Ethernet-модуля в режиме
100Base-FX (оптический канал).

Программа отправляет по оптическому волокну ARP-запросы
на IP-адрес 192.168.1.65 пока не получит ответа на эти
запросы, затем по ICMP-протоколу отправляет запросы на
этот же IP-адрес и полученный MAC-адрес.
На линейке светодиодов отображается кол-во принятых 
ICMP-пакетов.

IP-адрес клиента (наш): 192.168.1.88.
IP-адрес сервера (тот, кому отправляются запросы) 192.168.1.65

При включении питания загорается желтый светодиод на 
разъеме XP104 (XP26 для второй ревизии платы), это означает,
что контроллер настроен на режим FullDuplex, при подключении 
оптического канала к разъему и прохождению сигнала Link
загорается зеленый светодиод (наличие сигнала Link).

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
Настройки Ethernet: 100Мб/с, FullDuplex, Fiber Optical, прием
пакетов с совпадающим MAC-адресом.

С помощью REVISION_2 выбирается плата, для которой собирать проект.
Если строка закомментирована, то проект собирается для первой
ревизии платы, если раскомментирована - то для второй ревизии платы.
TIMEOUT	определяет таймаут в секундах между отправкой ARP- или 
ICMP-запросов.

Настройки на плате:

Для первой ревизии платы:
XP163 - разомкнута
XP159 - положение GEN
XP137-XP144 - установить

PD15 - положение FSD 
PD11 - положение FRX
PC8 - положение FTX
PC7 - положение FXEN

PB14 - положение YELLOW LED
PB15 - положение GREEN LED

Для второй ревизии платы:
XP52 - установлена
XP51 - положение OSC
PF0 - нижнее положение перемычки (подключение генератора 25 МГц)

PD15 - положение FSD 
PD11 - положение FRX
PC8 - положение FTX
PC7 - положение FXEN

PB14 - положение YELLOW LED
PB15 - положение GREEN LED
