
Демонстрационная программа DACProject.

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу периферийного блока ЦАП.

Программа конфигурирует сигналы тактовой частоты, порты, ЦАП,
системный таймер, разрешаются прерывания от системного таймера.
Затем каждые 10 мс происходят прерывания системного таймера,
при этом в регистр данных ЦАП загружается новое значение, а также
на время обработки прерывания загорается светодиод VD8. Таким
образом, на выходе ЦАП формируется треугольный сигнал (пила) с 
частотой 1 Гц. Выход ЦАП подключена к разъему XP114 (XP29 для 
второй ревизии платы).

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------

Для первой ревизии платы:
XP163 - установлена
XP159 - положение OSC

XP125 - положение SMA
XP139 - установлена

Для второй ревизии платы:
XP52 - установлена
XP51 - положение OSC

XP33 - положение SMA
XP16.3 - установлена