
Демонстрационная программа "SysTickProject"

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу системного таймера.

Программа поочередно зажигает и гасит светодиоды
VD6 - VD13 на демоплате. Для формирования паузы 
используется системный таймер. Прерывание от системного 
таймера настроены на 100 мс, тактирование системного 
таймера происходит от HCLK частотой 24МГц.

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
На плате необходимо установить перемычки:
для первой ревизии платы
XP163 - установлена
XP159 - положение OSC
XP144 - XP137 установлены

для второй ревизии платы
XP52 - установлена
XP159 - положение OSC
XP16.1 - XP16.8 - установлены
