
Демонстрационная программа ICMP-севера.

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу Ethernet-контроллера в режиме 
100Base-FX (оптический канал).

Программа принимает по оптическому волокну широковещательные 
пакеты (ARP-запрос) и пакеты с совпадением MAC-адреса (ICMP-запросы), 
и отвечает на эти запросы. На линейке светодиодов отображается отправленное 
кол-во ICMP-пакетов. (светодиод VD10 рекомендуется отключить, разомкнув XP141 
или XP16.5(для второй ревизии платы)).

IP-адрес сервера (наш): 192.168.1.65.

При включении питания загорается желтый светодиод на разъеме XP104 (XP26 для 
второй ревизии платы) это означает, что контроллер настроен на режим FullDuplex, 
при подключении оптического волокна к разъему и прохождению сигнала Link
загорается зеленый светодиод (наличие сигнала Link).

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
Настройки Ethernet: 100Мб/с, FullDuplex, Fiber Optical, прием широковещательных 
пакетов и пакетов с совпадающим MAC-адресом.

