
T04CC 002:627 SEGGER J-Link V4.20c Log File (0002ms, 2616ms total)
T04CC 002:627 DLL Compiled: Sep 24 2010 19:46:42 (0002ms, 2616ms total)
T04CC 002:627 Logging started @ 2012-10-09 17:06 (0002ms, 2616ms total)
T04CC 002:629 JLINK_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 2618ms total)
T04CC 002:629 JLINK_OpenEx(...)
Firmware: J-Link ARM V7 compiled Sep  6 2010 10:43:31
Hardware: V7.00
S/N: 11111117
Feature(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDBFull  returns O.K. (0101ms, 2618ms total)
T04CC 002:730 JLINK_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 2719ms total)
T04CC 002:731 JLINK_ExecCommand("ProjectFile = "D:\KeilProjects\OPORA_1986VE1\FirstProject\JLinkSettings.ini"", ...)  returns 0x00 (0001ms, 2719ms total)
T04CC 002:733 JLINK_ExecCommand("DisableConnectionTimeout", ...)  returns 0x00 (0000ms, 2720ms total)
T04CC 002:733 JLINK_TIF_Select(JLINKARM_TIF_JTAG)  returns 0x00 (0000ms, 2720ms total)
T04CC 002:734 JLINK_SetSpeed(2000) (0001ms, 2720ms total)
T04CC 002:737 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x11170 (0000ms, 2721ms total)
T04CC 002:739 JLINK_GetDLLVersion()  returns 42003 (0000ms, 2721ms total)
T04CC 002:740 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 2721ms total)
T04CC 002:740 JLINK_GetDLLVersion()  returns 42003 (0000ms, 2721ms total)
T04CC 002:740 JLINK_GetCompileDateTime() (0000ms, 2721ms total)
T04CC 002:740 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 2721ms total)
T04CC 002:740 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x11170 (0000ms, 2721ms total)
T04CC 002:740 JLINK_SetResetType(JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL)  returns JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 2721ms total)
T04CC 002:740 JLINK_Reset() >0x2F8 JTAG>TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 >0x30 JTAG> >0x210 JTAG> >0x100 JTAG> >0xC8 JTAG> >0x30 JTAG> >0x100 JTAG> >0xC8 JTAG> >0x170 JTAG>Found Cortex-M1 r0p0, Little endian. >0xC8 JTAG> >0x218 JTAG> >0x170 JTAG> >0x170 JTAG> >0x170 JTAG>  FPUnit: 4 code (BP) slots and 0 literal slots >0x170 JTAG> >0x220 JTAG> >0x218 JTAG> >0x250 JTAG> >0x170 JTAG> >0x170 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x170 JTAG> >0x170 JTAG> >0x1598 JTAG>
T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1. >0x218 JTAG> >0x170 JTAG> >0x1598 JTAG>T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1. >0x170 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> (0092ms, 2721ms total)
T04CC 002:832 JLINK_GetIdData(...) ScanLen=4 NumDevices=1 aId[0]=0x4BA00477 aIrRead[0]=0 aScanLen[0]=0 aScanRead[0]=0 (0001ms, 2813ms total)
T04CC 002:833 JLINK_JTAG_GetDeviceID(DeviceIndex = 0)  returns 0x4BA00477 (0000ms, 2814ms total)
T04CC 002:833 JLINK_JTAG_GetDeviceInfo(DeviceIndex = 0)  returns 0x00 (0000ms, 2814ms total)
T04CC 002:834 JLINK_GetCompileDateTime() (0000ms, 2814ms total)
T04CC 015:898 JLINK_Close() >0x2C8 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x08 JTAG> (0038ms, 2814ms total)
