
Демонстрационная программа ExternalRAM.

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу внешней системной шины.

Программа проводит тест модуля RAM MODULE, на котором расположено две
СОЗУ 1645РУ4У (производства ЗАО "ПКК Миландр").

Программа конфигурирует тактовые частоты, порты ввода/вывода, внешнюю
системную шину. Далее производится запись в ОЗУ значений от 0 до 0x3FFFF
с инкриментированием адреса. Далее происходит тестирование записанной
информации, если все значения правильные, то зажигается светодиод VD6,
если значения отличаются от требуемых, то зажигается светодиод VD7.
Далее производится такой же тест, только записываются в ОЗУ инверсные
данные по отношению к первому тесту. Если тест пройден успешно, загорается
светодиод VD8, иначе - VD9. После теста программа попадает в бесконечный цикл.

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
Настройки на плате:

для первой ревизии платы/кристалла:
XP163 - замкнута
XP159 - положение OSC
D6 - D31 - замкнуты (PA6 - PA15, PB0 - PB15)
A2 - A21 - замкнуты (PF3 - PF15, PD15, PE0 - PE7)
BE1, BE2, BE3, BE4 - замкнуты (PC9 - PC12)
PC0, PC1 - сигналы ~OE, ~WE (замкнуты с нижней стороны платы)
XP137 - XP144 - замкнуты

для второй ревизии платы/кристалла:
XP52 - установлена
XP51 - положение OSC
D6 - D31 - замкнуты (PA6 - PA15, PB0 - PB15) D0 - D5 замкнуты на обратной стороне платы в слое Bottom
A2 - A21 - замкнуты (PF3 - PF15, PD15, PE0 - PE7)
BE1, BE2, BE3, BE4 - замкнуты (PC9 - PC12)
PC0, PC1 - сигналы ~OE, ~WE (замкнуты с нижней стороны платы)
XP16.1 - XP16.8 - установлены
