
Демонстрационная программа TimerProject.

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу с таймерами общего назначения.

Программа настраивает сигналы тактовой частоты, порты ввода/вывода, таймер 1,
инициализирует LCD-дисплей, разрешаются прерывания от таймеа 1.
Далее программа попадает в бесконечный цикл, где происходит вывод информации
на LCD. На LCD отображается время, которое прошло после старта программы
(часы/минуты/секунды).

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
Положение перемычек на плате:

для первой ревизии платы:
XP163 - замкнута
XP159 - положение OSC
XP151 - положение OPERATING MODE
PF0 - замкнута
PE12 - замкнута
PE13 - замкнута
PE14 - замкнута
PA7 - положение D7
PA6 - положение D6
PC0 - замкнута (изначально замкнута на стороне BOTTOM на печатной плате)
PC2 - замкнута (изначально замкнута на стороне BOTTOM на печатной плате)

для второй ревизии платы:
XP52 - установлена
XP51 - положение OSC
XP10 - разомкнута
PF0 - замкнута в верхнем положении
PE12 - замкнута
PE13 - замкнута
PE14 - замкнута
PA7 - положение D7
PA6 - положение D6
PC0 - замкнута (изначально замкнута на стороне BOTTOM на печатной плате)
PC2 - замкнута (изначально замкнута на стороне BOTTOM на печатной плате)
