; generated by ARM C/C++ Compiler, 4.1 [Build 561]
; commandline ArmCC [--debug -c --asm --interleave -o.\obj\externalrommain2.o --depend=.\obj\externalrommain2.d --cpu=Cortex-M1 --apcs=interwork -O0 -I.\inc -IC:\Keil4\ARM\INC -IC:\Keil4\ARM\INC\ARM --omf_browse=.\obj\externalrommain2.crf src\ExternalROMMain2.c]
                          THUMB

                          AREA ||.text||, CODE, READONLY, ALIGN=1

                  main PROC
;;;6      
;;;7      int main()
000000  f7fffffe          BL       CoreClockConfig
;;;8      {
;;;9      	CoreClockConfig();
;;;10     	PortsConfig();
000004  f7fffffe          BL       PortsConfig
;;;11     	ExternalBusConfig();
000008  f7fffffe          BL       ExternalBusConfig
;;;12     	SysTickConfig();
00000c  f7fffffe          BL       SysTickConfig
;;;13     	while(1);
000010  bf00              NOP      
                  |L1.18|
000012  e7fe              B        |L1.18|
;;;14     }
;;;15     
                          ENDP

                  SysTick_Handler PROC
;;;16     SysTick_Handler()
000014  b510              PUSH     {r4,lr}
;;;17     {
;;;18     	SwitchLED();
000016  f7fffffe          BL       SwitchLED
;;;19     }
00001a  bd10              POP      {r4,pc}
;;;20     
                          ENDP


                  __ARM_use_no_argv EQU 0
