
Демонстрационная программа ICMP-клиент.

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу Ethernet-контроллера по витой паре.

Программа отправляет по витой паре ARP-запрос на IP-адрес 192.168.1.65 пока не получит
ответа на этот запрос, затем по ICMP-протоколу формирует запросы по этому же IP-адресу
и полученному MAC-адресу.

IP-адрес клиента (наш): 192.168.1.88.
IP-адрес сервера (тот, кому отправляются запросы) 192.168.1.65

При включении питания загорается желтый светодиод на разъеме XP104 (XP26 для второй ревизии 
платы) это означает, что контроллер настроен на режим FullDuplex), при подключении витой 
пары к разъему и прохождению сигнала Link загорается зеленый светодиод (наличие сигнала Link).

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
Настройки Ethernet: 100Мб/с, FullDuplex, прием с полным совпадением MAC-адреса.

Если REVISION_2 раскомментировано (см. файл config.h), то проект собирается для второй ревизии
платы; если REVISION_2 закомментировано, то проект собирается для первой ревизии платы.

Определение TIMEOUT устанавливает паузу (в секундах) при отправке пакетов (см. файл config.h).

Настройки на плате:

для первой ревизии платы:
XP163 - убрана
XP159 - положение GEN
XP137-XP144 - установить
PB14 - положение YELLOW LED
PB15 - положение GREEN LED

для второй ревизии платы:
XP52 - установлена
XP51 - положение OSC
XP16.1 - XP16.8 - установлены
PB14 - положение YELLOW LED
PB15 - положение GREEN LED