
Демонстрационная программа RAMFunction.

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу контроллера с исполнением кода из внутреннего ОЗУ.

Программа инициализирует сигналы тактовой частоты, порт D, таймер 1, LCD-дисплей,
далее вызывается функция RAMFunction(), которая исполняется из оперативной памяти.
В ней происходит стирание одной страницы EEPROM, начиная с адреса ADDRESS,
инкриментирование счетчика запусков программы, и запись этого значения в EEPROM.
Далее на светодиоды VD6 - VD13 и дисплей ввыводится текущее кол-во запусков программы.

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
Настройки перемычек на печатной плате:

для первой ревизии платы:
XP163 - установлена
XP159 - положение OSC
XP137-XP144 - установлены
PF0 - установлена
PC0 - установлена (по умолчанию замкнута на нижней стороне платы в слое BOTTOM)
PC2 - установлена (по умолчанию замкнута на нижней стороне платы в слое BOTTOM)
PE14 - установлена
PE13 - установлена
PE12 - установлена
PA7 - положение D7
PA6 - положение D6
XP151 - положение OPERATING MODE

для второй ревизии платы:
XP52 - установлена
XP51 - положение OSC
XP16.1 - XP16.8 - установлены
PF0 - установлена в верхнем положении
PC0 - установлена (по умолчанию замкнута на нижней стороне платы в слое BOTTOM)
PC2 - установлена (по умолчанию замкнута на нижней стороне платы в слое BOTTOM)
PE14 - установлена
PE13 - установлена
PE12 - установлена
PA7 - положение D7
PA6 - положение D6
XP10 - убрана
