
Демонстрационная программа "SysTickProject2".

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу с системным таймером.

Программа поочередно зажигает и гасит светодиоды
VD6 - VD13 на демоплате EVAL 22.0B.	Для формирования паузы 
используется системный таймер. Для установления, что 
временной интервал прошел, используется опрос бита COUNTFLAG 
в регистре CONTROL системного таймера.
Тактирование системного таймера происходит от HCLK частотой
24МГц.

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
На плате необходимо установить перемычки:
для первой ревизии платы:
XP163 установлена
XP159 положение OSC
XP144 - XP137 установить

для второй ревизии платы:
XP52 установить
XP51 положение OSC
XP16.1 - XP16.8 - установлены