
Демонстрационная программа "RunLed 2".

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу портов ввода/вывода.

Программа последовательно зажигает все светодиоды
VD6 - VD13 на демонстрационной плате EVAL 22.0B. Когда
все светодиоды горят, то в той же последовательнст они 
начинают гаснуть. Программа работает циклически.

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
REVISION_2 определяет для какой ревизии платы собирать проект.
Если строка закомментирована, то собирается проект для первой ревизии платы,
если строка раскомментирована, то собирается проект для второй ревизии платы.

На плате необходимо установить перемычки:

для первой ревизии платы:
XP159 - GEN
XP163 - убрать
XP137 - XP144 установить

для второй ревизии платы:
XP51 - положение OSC
XP52 - установлена
XP16.1 - XP16.8 установлены
