
Демонстрационная программа SIRProject.

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу с ИК-приемопередатчиком.

Программа конфигурирует сигналы тактовой частоты, UART1, порты, системный таймер.
Разрешаются прерывания от UART1 и системного таймера. Далее программа зацикливается. 
В прерываниях по системному таймеру каждые 2 секунды передается значение переменной 
Sec через ИК-канал. При возникновении прерывания по	приему данных из ИК-канала 
значение принятого байта выводится на линейку светодиодов VD6 - VD13. (Так как 
передается только четное значение переменной Sec, то светодиод VD6 всегда погашен) 
Ошибки при приеме и передаче данных не отслеживаются.

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
Настройки на плате:
для платы первой ревизии:
XP159 - положение OSC
XP163 - установлена
XP160 - положение UART1
XP161 - положение UART1
XP44 - положение SIR
XP46 - положение SIR
XP148 - убрана
XP137 - XP144 - установлены

для платы второй ревизии:
XP51 - положение OSC
XP52 - установлена
XP18 - положение SIR (замкнуты верхний и средний контакты на тройных перемычках (положение TX и RX))
XP19 - положение UART1 (замкнуты верхний и средний контакты на тройных перемычках, аналогично XP19)
XP45 - убрана
XP16.1 - XP16.8 - установлены