
T0A40 001:859 SEGGER J-Link V4.20c Log File (0000ms, 1853ms total)
T0A40 001:859 DLL Compiled: Sep 24 2010 19:46:42 (0000ms, 1853ms total)
T0A40 001:859 Logging started @ 2012-06-27 14:51 (0000ms, 1853ms total)
T0A40 001:859 JLINK_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 1853ms total)
T0A40 001:859 JLINK_OpenEx(...)
Firmware: J-Link ARM V7 compiled Sep  6 2010 10:43:31
Hardware: V7.00
S/N: 11111117
Feature(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDBFull  returns O.K. (0077ms, 1853ms total)
T0A40 001:936 JLINK_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 1930ms total)
T0A40 001:936 JLINK_ExecCommand("ProjectFile = "D:\KeilProjects\OPORA_1986VE1\UART_1\JLinkSettings.ini"", ...)  returns 0x00 (0000ms, 1930ms total)
T0A40 001:938 JLINK_ExecCommand("DisableConnectionTimeout", ...)  returns 0x00 (0000ms, 1930ms total)
T0A40 001:939 JLINK_TIF_Select(JLINKARM_TIF_JTAG)  returns 0x00 (0000ms, 1930ms total)
T0A40 001:940 JLINK_SetSpeed(2000) (0001ms, 1930ms total)
T0A40 001:943 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x11170 (0000ms, 1931ms total)
T0A40 001:945 JLINK_GetDLLVersion()  returns 42003 (0000ms, 1931ms total)
T0A40 001:946 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 1931ms total)
T0A40 001:949 JLINK_GetDLLVersion()  returns 42003 (0000ms, 1931ms total)
T0A40 001:949 JLINK_GetCompileDateTime() (0000ms, 1931ms total)
T0A40 001:950 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 1931ms total)
T0A40 001:950 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x11170 (0000ms, 1931ms total)
T0A40 001:954 JLINK_Reset() >0x2F8 JTAG>TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 >0x30 JTAG> >0x210 JTAG> >0x100 JTAG> >0xC8 JTAG> >0x30 JTAG> >0x100 JTAG> >0xC8 JTAG> >0x170 JTAG>Found Cortex-M1 r0p0, Little endian. >0xC8 JTAG> >0x218 JTAG> >0x170 JTAG> >0x218 JTAG> >0x170 JTAG> >0x170 JTAG>  FPUnit: 4 code (BP) slots and 0 literal slots >0x170 JTAG> >0x220 JTAG> >0x218 JTAG> >0x250 JTAG> >0x170 JTAG> >0x170 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x170 JTAG> >0x170 JTAG> >0x1598 JTAG> >0x218 JTAG> >0x170 JTAG>
 >0x1598 JTAG> >0x170 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> (0097ms, 1931ms total)
T0A40 002:051 JLINK_GetIdData(...) ScanLen=4 NumDevices=1 aId[0]=0x4BA00477 aIrRead[0]=0 aScanLen[0]=0 aScanRead[0]=0 (0001ms, 2028ms total)
T0A40 002:052 JLINK_JTAG_GetDeviceID(DeviceIndex = 0)  returns 0x4BA00477 (0000ms, 2029ms total)
T0A40 002:052 JLINK_JTAG_GetDeviceInfo(DeviceIndex = 0)  returns 0x00 (0000ms, 2029ms total)
T0A40 002:052 JLINK_GetDebugInfo(0x100) -- Value=0xE00FF000  returns 0x00 (0000ms, 2029ms total)
T0A40 002:053 JLINK_GetDeviceFamily()  returns 1 (0000ms, 2029ms total)
T0A40 002:053 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0000ms, 2029ms total)
T0A40 002:053 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 2029ms total)
T0A40 002:053 JLINK_ReadMemU32(0x00000000, 0x0001 Items, ...) >0x1D8 JTAG> -- Data:  78 26 00 20  returns 0x01 (0003ms, 2029ms total)
T0A40 002:056 JLINK_WriteU32(0x00000000, 0xA05F0031)  -- Write to flash skipped >0x1D0 JTAG>  returns 0x00 (0002ms, 2032ms total)
T0A40 002:058 JLINK_WriteU32(0x0000000C, 0x01000000) >0x1D0 JTAG>  returns 0x00 (0002ms, 2034ms total)
T0A40 002:064 JLINK_ExecCommand("Device = Cortex-M1", ...)  returns 0x00 (0000ms, 2036ms total)
T0A40 002:064 JLINK_GetHWStatus(...)  returns 0x00 (0000ms, 2036ms total)
T0A40 002:066 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xFFFFFF00)  returns 0x04 (0000ms, 2036ms total)
T0A40 002:066 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xF0)  returns 0x800 (0000ms, 2036ms total)
T0A40 002:066 JLINK_GetNumWPUnits()  returns 0x02 (0000ms, 2036ms total)
T0A40 002:069 JLINK_GetSpeed()  returns 0x7D0 (0000ms, 2037ms total)
T0A40 002:071 JLINK_ReadMemU32(0x00000004, 0x0001 Items, ...) >0x1D8 JTAG> -- Data:  65 0B 00 00  returns 0x01 (0002ms, 2037ms total)
T0A40 002:073 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0000ms, 2039ms total)
T0A40 002:073 JLINK_IsHalted()  returns TRUE (0000ms, 2039ms total)
T0A40 002:075 JLINK_WriteMem(0x20100000, 0x01C0 Bytes, ...) -- Data:  00 BE 0A E0 0D 78 2D 06 68 40 08 24 40 00 00 D3 ... >0x1630 JTAG>  returns 0x1C0 (0006ms, 2039ms total)
T0A40 002:081 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 2045ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R1, 0x00B71B00)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R9, 0x201001BC)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R13, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R14, 0x20100001)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(R15, 0x20100038)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2046ms total)
T0A40 002:082 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20100000, Type = 0xFFFFFFF2) >0x1D8 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D8 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D8 JTAG>  returns 0x00000001 (0011ms, 2046ms total)
T0A40 002:093 JLINK_Go() >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x2C8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> (0036ms, 2057ms total)
T0A40 002:129 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG> >0x1598 JTAG> >0x1D8 JTAG>  returns TRUE (0011ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20100000 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R1, 0x00B71B00)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R9, 0x201001BC)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R13, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R14, 0x20100001)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(R15, 0x2010005C)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20100000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000002 (0000ms, 2093ms total)
T0A40 002:140 JLINK_Go() >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x2C8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> (0020ms, 2093ms total)
T0A40 002:160 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 002:213 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 002:266 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 002:319 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 002:371 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0001ms, 2113ms total)
T0A40 002:423 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 002:476 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 002:529 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0001ms, 2113ms total)
T0A40 002:580 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0001ms, 2113ms total)
T0A40 002:632 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 002:685 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 002:738 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0001ms, 2113ms total)
T0A40 002:789 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0001ms, 2113ms total)
T0A40 002:841 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 002:894 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 002:947 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0001ms, 2113ms total)
T0A40 002:998 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0001ms, 2113ms total)
T0A40 003:050 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 003:103 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 003:156 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0001ms, 2113ms total)
T0A40 003:207 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 003:260 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 003:313 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 003:366 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:417 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2113ms total)
T0A40 003:470 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG> >0x1598 JTAG> >0x1D8 JTAG>  returns TRUE (0011ms, 2113ms total)
T0A40 003:481 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20100000 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:481 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000002)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:481 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R1, 0x00B71B00)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000001)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R9, 0x201001BC)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R13, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R14, 0x20100001)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(R15, 0x2010004C)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20100000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000003 (0000ms, 2113ms total)
T0A40 003:533 JLINK_Go() >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x2C8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> (0025ms, 2113ms total)
T0A40 003:558 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG> >0x1598 JTAG> >0x1D8 JTAG>  returns TRUE (0011ms, 2138ms total)
T0A40 003:569 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20100000 (0000ms, 2138ms total)
T0A40 003:569 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000003)  returns 0x00 (0000ms, 2138ms total)
T0A40 003:569 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 2138ms total)
T0A40 003:573 JLINK_WriteMem(0x20100000, 0x01C0 Bytes, ...) -- Data:  00 BE 0A E0 0D 78 2D 06 68 40 08 24 40 00 00 D3 ... >0x1630 JTAG>  returns 0x1C0 (0005ms, 2138ms total)
T0A40 003:578 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2143ms total)
T0A40 003:578 JLINK_WriteReg(R1, 0x00B71B00)  returns 0x00 (0000ms, 2143ms total)
T0A40 003:578 JLINK_WriteReg(R2, 0x00000002)  returns 0x00 (0000ms, 2143ms total)
T0A40 003:578 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0001ms, 2143ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R9, 0x201001BC)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R13, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R14, 0x20100001)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(R15, 0x20100038)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2144ms total)
T0A40 003:579 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20100000, Type = 0xFFFFFFF2) >0x1D8 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D8 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D8 JTAG>  returns 0x00000004 (0011ms, 2144ms total)
T0A40 003:590 JLINK_Go() >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x2C8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> (0022ms, 2155ms total)
T0A40 003:612 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG> >0x1598 JTAG> >0x1D8 JTAG>  returns TRUE (0010ms, 2177ms total)
T0A40 003:622 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20100000 (0000ms, 2177ms total)
T0A40 003:622 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000004)  returns 0x00 (0001ms, 2177ms total)
T0A40 003:623 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 2178ms total)
T0A40 003:623 JLINK_WriteMem(0x201001C0, 0x0240 Bytes, ...) -- Data:  68 20 00 20 69 01 00 00 6D 01 00 00 6F 01 00 00 ... >0x1C10 JTAG>  returns 0x240 (0009ms, 2178ms total)
T0A40 003:632 JLINK_WriteMem(0x20100400, 0x01C0 Bytes, ...) -- Data:  2C 48 C0 69 08 21 88 43 2A 49 C8 61 81 20 80 00 ... >0x1630 JTAG>  returns 0x1C0 (0007ms, 2187ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R1, 0x0000038C)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R2, 0x201001C0)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R9, 0x201001BC)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R13, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R14, 0x20100001)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(R15, 0x201000C6)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20100000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000005 (0000ms, 2194ms total)
T0A40 003:639 JLINK_Go() >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x2C8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> (0020ms, 2194ms total)
T0A40 003:659 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2214ms total)
T0A40 003:712 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2214ms total)
T0A40 003:765 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2214ms total)
T0A40 003:818 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG>  returns FALSE (0002ms, 2214ms total)
T0A40 003:870 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG> >0x1598 JTAG> >0x1D8 JTAG>  returns TRUE (0011ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20100000 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000005)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R0, 0x00000002)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R1, 0x0000038C)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R2, 0x201001C0)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R3, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R4, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R5, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R6, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R7, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R8, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R9, 0x201001BC)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R10, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R11, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R12, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R13, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R14, 0x20100001)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(R15, 0x2010004C)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(XPSR, 0x01000000)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(MSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(PSP, 0x20100800)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_WriteReg(CFBP, 0x00000000)  returns 0x00 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_SetBPEx(Addr = 0x20100000, Type = 0xFFFFFFF2)  returns 0x00000006 (0000ms, 2214ms total)
T0A40 003:881 JLINK_Go() >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x2C8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x1E8 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> (0027ms, 2214ms total)
T0A40 003:908 JLINK_IsHalted() >0x170 JTAG> >0x1598 JTAG> >0x1D8 JTAG>  returns TRUE (0011ms, 2241ms total)
T0A40 003:919 JLINK_ReadReg(R15)  returns 0x20100000 (0000ms, 2241ms total)
T0A40 003:919 JLINK_ClrBPEx(BPHandle = 0x00000006)  returns 0x00 (0000ms, 2241ms total)
T0A40 003:919 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 2241ms total)
T0A40 003:972 JLINK_WriteU32(0x0000000C, 0x00000000) >0x1D0 JTAG>  returns 0x00 (0002ms, 2241ms total)
T0A40 003:974 JLINK_Close() >0x1D8 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x1D0 JTAG> >0x218 JTAG> >0x218 JTAG> >0x08 JTAG> (0053ms, 2243ms total)
