
Демонстрационная программа "BatteryAndRTC".

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу контроллера с модулем 
часов реального времени и батарейного домена.

Программа конфигурирует тактовые сигналы, порты,
UART и батарейный домен, затем передает по UART1
значение RTC и переходит в режим STANDBY на время
TIMEOUT (см. Config.h), спустя это время контроллер
запускается и снова передает значение RTC.

Если закомментировать строку "#define REVISION_2" в файле 
config.h, то собирается проект для первой ревизии платы.

Если раскомментировать строку "#define REVISION_2" в файле 
config.h, то собирается проект для второй ревизии платы.
--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
В скобках указана нумерация элементов для второй ревизии контроллера и платы.
На плате необходимо установить перемычки:

Подключение кварцевого резонатора 32768Гц для часов реального времени
PE6	положение OSC_IN
PE7	положение OSC_OUT

Подключение UART1
XP160 - положение UART1 (XP19, средний и верхний контакты левого ряда замкнуты)
XP161 - положение UART1 (XP19, средние и верхние контакты правого ряда замкнуты)

Подключение UART
XP46 - положение UART (XP18, средний и верхний контакты левого ряда замкнуты)
XP44 - положение UART (XP18, средние и верхние контакты правого ряда замкнуты)

Подключение источника тактовых импульсов
XP163 - снять перемычку (XP52 установить)
XP159 - установить положение GEN (XP51 установить положение OSC)


