; generated by ARM C/C++ Compiler, 4.1 [Build 561]
; commandline ArmCC [--debug -c --asm --interleave -o.\obj\cbuffer.o --depend=.\obj\cbuffer.d --cpu=Cortex-M1 --apcs=interwork -O0 -I.\inc -IC:\Keil4\ARM\INC -IC:\Keil4\ARM\INC\ARM --omf_browse=.\obj\cbuffer.crf src\CBuffer.c]
                          THUMB

                          AREA ||.text||, CODE, READONLY, ALIGN=1

                  CBufferInit PROC
;;;6      
;;;7      void CBufferInit(CBufferTypeDef* Buff)
000000  4602              MOV      r2,r0
;;;8      {
;;;9      	uint32_t temp;
;;;10     	uint32_t* ptr;
;;;11     	ptr=(uint32_t*)Buff;
;;;12     
;;;13     	for(temp=0;temp<(LENGTH+20);temp++)	*ptr++ =0;
000002  2100              MOVS     r1,#0
000004  e002              B        |L1.12|
                  |L1.6|
000006  2300              MOVS     r3,#0
000008  c208              STM      r2!,{r3}
00000a  1c49              ADDS     r1,r1,#1
                  |L1.12|
00000c  2994              CMP      r1,#0x94
00000e  d3fa              BCC      |L1.6|
;;;14     }
000010  4770              BX       lr
;;;15     
                          ENDP

