
Демонстрационная программа "LCDProject".

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу с LCD.

Программа выводит на экран 3 строки: Главное меню, Алфавит и Описание. 
С помощью кнопок TOP и BOTTOM можно перемещаться по пунктам Алфавит и 
Описание. С помощью кнопок BACK и SELECT можно возвращаться в Главное меню 
или заходить в подменю и видеть либо символы, которые возможно 
отобразить на LCD, либо информацию о названии платы.

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------

Тактирование контроллера: CPU_PLL 16 MHz

На плате должны быть установлены следующие перемычки:

для первой ревизии платы:
XP151 - Operating Mode LCD
XP159 - положение OSC
XP163 - установлена
PE15 - положение BOTTOM
PE14 - установлена
PE13 - установлена
PE12 - установлена
PE11 - положение BACK
PE10 - положение LEFT
PE9 - положение SELECT
PE8 - положение TOP
PE5 - положение RIGTH
PA7 - положение D7
PA6 - положение D6
PC2 - установлена (по умолчанию замкнута на стороне BOTTOM печатной платы)
PC0	- установлена (по умолчанию замкнута на стороне BOTTOM печатной платы)
PF0 - установлена

для второй ревизии платы:
XP10 - убрать
XP51 - положение OSC
XP52 - установлена
PE15 - положение BOTTOM
PE14 - замкнута
PE13 - замкнута
PE12 - замкнута
PE11 - положение BACK
PE10 - положение LEFT
PE9 - положение SELECT
PE8 - положение TOP
PE5 - положение RIGTH
PA7 - положение D7
PA6 - положение D6
PC2 - установлена (по умолчанию замкнута на стороне BOTTOM печатной платы)
PC0	- установлена (по умолчанию замкнута на стороне BOTTOM печатной платы)
PF0 - установлена в нижнее положение