
Демонстрационная программа "BatteryPower"

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу контроллера с модулем часов 
реального времени и батарейного домена.

Программа мигает светодиодом VD13 на плате EVAL 22.0 B,
затем через 10 секунд контроллер уходит в режим STANDBY
(выключение внутреннего стабилизатора напряжения 1,8В),
ещё через 10 секунд контроллер выходит из режима
STANDBY и снова мигает светодиодом VD13, далее, через 10
секунд, все повторяется снова.
Для входа/выхода в режим STANDBY используются часы
реального времени, тактируемые резонатором 32768 Гц.
Также можно выйти из этого режима по нажатию кнопки SW4 "WakeUp".

Если закомментировать строку "#define REVISION_2" в файле 
config.h, то собирается проект для первой ревизии платы.

Если раскомментировать строку "#define REVISION_2" в файле 
config.h, то собирается проект для второй ревизии платы.
--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
В скобках указана нумерация элементов для второй ревизии контроллера и платы.
На плате необходимо установить перемычки:

Подключение кварцевого резонатора 32768Гц для часов реального времени
PE6	- положение OSC_IN
PE7	- положение OSC_OUT

Подключение источника тактового сигнала
XP163 - снять перемычку	(XP52 устанолена)
XP159 - положение GEN (XP51 установлена в положении OSC)

XP137 - XP144 установлены (XP16.1 - XP16.8 установлены)
