
Демонстрационная программа ADC_R14.

----------------
--- Описание ---
----------------
Программа демонстрирует работу с АЦП микроконтроллера,
на вход которого подключается подстроечный резистор R14.

Программа конфигурирует тактовые сигналы, порт D
(аналоговый вход), порты для работы с внешней
системной шиной и внешнюю системную шину (для
работы с LCD), АЦП. Далее циклически запускается
АЦП перобразование и выводится результат на LCD, если
он отличен от результата предыдущего преобразования. 

При подстройке резистора R14 на экране меняется цифровой код,
соответствующий напряжению на входе АЦП. Младшие 3 бита
результата преобразования устанавливаются в 0.

--------------------
--- Конфигурация ---
--------------------
Необходимо установить перемычки на пляте:
для первой ревизии платы:
XP163 - замкнута
XP159 - установлено положение OSC
PD9 - R14
PE12 - A26
PE13 - A27 
PE14 - A28
PA7 - D7		  
PA6 - D6
XP151 - OPERATING MODE LCD
Замкнутые перемычки на стороне BOTTOM печатной платы
PC0 - замкнута
PC1 - замкнута

для второй ревизии платы:
XP52 - устанвлена
XP51 - положение OSC
PD9 - R14
PE12 - A26
PE13 - A27 
PE14 - A28
PA7 - D7		  
PA6 - D6
XP10 - убрана
Замкнутые перемычки на стороне BOTTOM печатной платы
PC0 - замкнута
PC1 - замкнута
