При разработке собственной платы, пожалуйста, учитывайте ошибку 0074 "Ошибка в описании назначения выводов PC[27], PC[29], (DAC1_REF+, DAC1_REF-)" из файла errata на микросхему 1986ВЕ8Т, которая не учтена при разработке отладочной платы производства компании Миландр. В .sch (обозначения функций на УГО у выводов) и .pcb (шелкография на плате) обратите внимание на линии DAC1_REF+ и DAC1_REF-

Будет учтено в ревизии платы без адаптера 1.5.2.